Dane i podstawowe parametry układu klotoida i łuk kołowy
Opis zadania: 

Kąt zwrotu trasy                g:    67,1541 grad
Promień łuku kołowego           R:    40,000  m   
Parametr klotoidy               A:    31,623              31,623      
Długość łuku klotoidy           L:    25,000  m           25,000  m   

Kąt zwrotu stycznej             t:    19,8944 grad        19,8944 grad
Rzędna                          X:    24,756  m           24,756  m   
Odcięta                         Y:     2,586  m            2,586  m   
Odsunięcie od stycznej głównej Hk:     0,649  m            0,649  m   
Odcięta środka koła krzywizny  Xs:    12,458  m           12,458  m   
Rzędna środka koła krzywizny   Ys:    40,649  m           40,649  m   
Styczna główna                  T:    25,591  m           25,591  m   
Długa styczna                  Td:    16,752  m           16,752  m   
Krótka styczna                 Tk:     8,412  m            8,412  m   
Normalna                        N:     2,718  m            2,718  m   
Podstyczna                      U:     8,004  m            8,004  m   
Podnormalna                     V:     0,836  m            0,836  m   
Styczna                        Ts:    23,677  m           23,677  m   
Styczna całkowita              To:    36,135  m           36,135  m   
Kąt środkowy łuku kołowego      a:    27,3654 grad
Długość łuku kołowego           ł:    17,194  m   
Zetka                           Z:     7,041  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+791,12
PKP1              KM0+754,99
KKP1=PŁK          KM0+779,99
ŚŁK               KM0+788,58
KKP2=KŁK          KM0+797,18
PKP2              KM0+822,18
skrócenie na łuku 5,08m 