Dane i podstawowe parametry układu klotoida i łuk kołowy
Opis zadania: 

Kąt zwrotu trasy                g:    26,2503 grad
Promień łuku kołowego           R:    50,000  m   
Parametr klotoidy               A:    32,107              32,107      
Długość łuku klotoidy           L:    20,617  m           20,617  m   

Kąt zwrotu stycznej             t:    13,1252 grad        13,1252 grad
Rzędna                          X:    20,529  m           20,529  m   
Odcięta                         Y:     1,413  m            1,413  m   
Odsunięcie od stycznej głównej Hk:     0,354  m            0,354  m   
Odcięta środka koła krzywizny  Xs:    10,294  m           10,294  m   
Rzędna środka koła krzywizny   Ys:    50,354  m           50,354  m   
Styczna główna                  T:    20,825  m           20,825  m   
Długa styczna                  Td:    13,775  m           13,775  m   
Krótka styczna                 Tk:     6,900  m            6,900  m   
Normalna                        N:     1,443  m            1,443  m   
Podstyczna                      U:     6,754  m            6,754  m   
Podnormalna                     V:     0,295  m            0,295  m   
Styczna                        Ts:    10,531  m           10,531  m   
Styczna całkowita              To:    20,825  m           20,825  m   
Kąt środkowy łuku kołowego      a:     0,0000 grad
Długość łuku kołowego           ł:     0,000  m   
Zetka                           Z:     1,443  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+258,55
PKP1              KM0+237,73
KKP1=PŁK          KM0+258,34
ŚŁK               KM0+258,34
KKP2=KŁK          KM0+258,34
PKP2              KM0+278,96
skrócenie na łuku 0,46m