Dane i podstawowe parametry układu klotoida i łuk kołowy
Opis zadania: W_3_Starodroże

Kąt zwrotu trasy                g:    33,5321 grad
Promień łuku kołowego           R:    50,000  m   
Parametr klotoidy               A:    31,623              31,623      
Długość łuku klotoidy           L:    20,000  m           20,000  m   

Kąt zwrotu stycznej             t:    12,7324 grad        12,7324 grad
Rzędna                          X:    19,920  m           19,920  m   
Odcięta                         Y:     1,330  m            1,330  m   
Odsunięcie od stycznej głównej Hk:     0,333  m            0,333  m   
Odcięta środka koła krzywizny  Xs:     9,987  m            9,987  m   
Rzędna środka koła krzywizny   Ys:    50,333  m           50,333  m   
Styczna główna                  T:    20,190  m           20,190  m   
Długa styczna                  Td:    13,361  m           13,361  m   
Krótka styczna                 Tk:     6,692  m            6,692  m   
Normalna                        N:     1,357  m            1,357  m   
Podstyczna                      U:     6,559  m            6,559  m   
Podnormalna                     V:     0,270  m            0,270  m   
Styczna                        Ts:    13,571  m           13,571  m   
Styczna całkowita              To:    23,557  m           23,557  m   
Kąt środkowy łuku kołowego      a:     8,0673 grad
Długość łuku kołowego           ł:     6,336  m   
Zetka                           Z:     2,130  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+581,70
PKP1              KM0+558,14
KKP1=PŁK          KM0+578,14
ŚŁK               KM0+581,31
KKP2=KŁK          KM0+584,48
PKP2              KM0+604,48
skrócenie na łuku 0,78m