Dane i podstawowe parametry układu klotoida i łuk kołowy
Opis zadania: W8

Kąt zwrotu trasy                g:    29,0605 grad
Promień łuku kołowego           R:   100,000  m   
Parametr klotoidy               A:    44,721              44,721      
Długość łuku klotoidy           L:    20,000  m           20,000  m   

Kąt zwrotu stycznej             t:     6,3662 grad         6,3662 grad
Rzędna                          X:    19,980  m           19,980  m   
Odcięta                         Y:     0,666  m            0,666  m   
Odsunięcie od stycznej głównej Hk:     0,167  m            0,167  m   
Odcięta środka koła krzywizny  Xs:     9,997  m            9,997  m   
Rzędna środka koła krzywizny   Ys:   100,167  m          100,167  m   
Styczna główna                  T:    20,047  m           20,047  m   
Długa styczna                  Td:    13,340  m           13,340  m   
Krótka styczna                 Tk:     6,673  m            6,673  m   
Normalna                        N:     0,670  m            0,670  m   
Podstyczna                      U:     6,640  m            6,640  m   
Podnormalna                     V:     0,067  m            0,067  m   
Styczna                        Ts:    23,268  m           23,268  m   
Styczna całkowita              To:    33,264  m           33,264  m   
Kąt środkowy łuku kołowego      a:    16,3281 grad
Długość łuku kołowego           ł:    25,648  m   
Zetka                           Z:     2,833  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+233,56
PKP1              KM1+200,30
KKP1=PŁK          KM1+220,30
ŚŁK               KM1+233,12
KKP2=KŁK          KM1+245,94
PKP2              KM1+265,94
skrócenie na łuku 0,87m