DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: 

Promień łuku kołowego           R:   500,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    13,7658 grad

Długość stycznej głównej        T:    54,270  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,937  m   
Odcięta PA                     PA:    53,953  m   
Rzędna AS                      AS:     2,919  m   
Cięciwa PS                     PS:    54,032  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:    27,055  m   
Długość łuku kołowego           ł:   108,116  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+937,56
PŁK          KM0+883,29
ŚŁK          KM0+937,35
KŁK          KM0+991,41
skrócenie na łuku 0,42m