***ZAŁĄCZNIK nr 1A do SWZ***

***STANDARD WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY W SIECIECHOWIEZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 756 i 757– BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIECIECHÓW–ETAP II***

*1. Parapety wewnętrzne z marmuru gr. 3cm. w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.*

*2. Schody, spoczniki i korytarze z marmuru. Płyty marmurowe o wymiarach 80cm na 80cm i co najmniej 2cm grubości. Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. W pomieszczeniach gdzie na posadzce zaprojektowany jest kamień naturalny, jako cokół należy przewidzieć ten sam materiał co na podłodze. Wysokość cokołu 15cm.*

*3. We wszystkich pokojach biurowych płytki gresowe (gat. I, o nasiąkliwości <0,5%, ścieralność wgłębna max 175 mm³, twardość płytek wg skali Mosha – min klasa 7) odporne na plamienie, format min. 60x60cm, rektyfikowane, antypoślizgowe ze spoiną przeciwgrzybiczną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.*

*4. Cokoły z MDF, przyklejane.*

*5. Listwy odbojowe na ścianach przyklejane.*

*6. Drzwi płycinowe, przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych narażonych na duże natężenie ruchu. Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych drzew liściastych. Rama skrzydła z wodoodpornej płyty aquacombi. wypełnienie poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa oklejona płytą HDF. Powierzchnia drzwi laminowana okleiną HPL. brzegi wykończone laminatem HPL. grubość laminatu co najmniej 0,9mm. Laminat w kolorze białym. Grubość skrzydła drzwiowego 41mm. Wyposażone w zamek podklamkowy oraz 3-częściowe zawiasy, wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi wraz z ościeżnica regulowaną obejmującą stalową w kolorze czarnym. Drzwi wyposażone w klamki metalowe. Na drzwiach tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej. Za drzwiami odbojniki zabezpieczające ścianę przed uszkodzeniami od klamki.*

*7. Osprzęt sanitarny ( biały montaż) i elektryczny w wyższym standardzie. Uchwyty w łazienkach dla osób niepełnosprawnych montowane na stałe: przy zlewie, przy WC /ruchomy/, Uchwyty metalowe, malowane proszkowo w kolorze białym. Posiadające certyfikat i co najmniej 5 letni okres gwarancji.*

*8. W pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach technicznych ściany do wysokości górnej krawędzi drzwi wyłożone płytkami ceramicznymi dobrej jakości.*

*9. W pomieszczeniach należy wykonać tynki cementowe. Ściany i sufity wyrównane gładzią szpachlową we wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniach suchych malowane 3 razy farbą emulsyjną (plamoodporna i zmywalna).*

*10. Opaska i chodniki, klomb – z kostki granitowej, obrzeża granitowe.*

*11. Należy wykonać ogrodzenie od strony działek sąsiednich: strona zachodnia, południowa oraz wschodnia. Ogrodzenie można wykonać z paneli ogrodzeniowych z drutu grubości min. 5 mm malowanych proszkowo (kolor do uzgodnienia).*

*12. Brama wjazdowa od strony ulicy 11 Listopada.*

*13. Wiata śmietnikowa. Ściany wiaty pokryte są panelami z blachy ocynkowanej malowanych na wybrany kolor RAL 7037, panele perforowane dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Lokalizacja: minimum 10 m - od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i minimum 3 m - od granicy działki budowlanej;*

*14. Od strony głównego wejścia nie przewiduje się ogrodzenia.*