DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W12

Promień łuku kołowego           R:    80,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    31,2676 grad

Długość stycznej głównej        T:    20,051  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,474  m   
Odcięta PA                     PA:    19,449  m   
Rzędna AS                      AS:     2,400  m   
Cięciwa PS                     PS:    19,597  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:     9,873  m   
Długość łuku kołowego           ł:    39,292  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM2+015,57
PŁK          KM1+995,52
ŚŁK          KM2+015,17
KŁK          KM2+034,81
skrócenie na łuku 0,81m