DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W7

Promień łuku kołowego           R:    60,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    45,8361 grad

Długość stycznej głównej        T:    22,584  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     4,110  m   
Odcięta PA                     PA:    21,136  m   
Rzędna AS                      AS:     3,846  m   
Cięciwa PS                     PS:    21,483  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:    10,918  m   
Długość łuku kołowego           ł:    43,200  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+134,83
PŁK          KM1+112,25
ŚŁK          KM1+133,85
KŁK          KM1+155,45
skrócenie na łuku 1,96m