DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W10

Promień łuku kołowego           R:    50,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    50,1990 grad

Długość stycznej głównej        T:    20,802  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     4,155  m   
Odcięta PA                     PA:    19,206  m   
Rzędna AS                      AS:     3,836  m   
Cięciwa PS                     PS:    19,586  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:     9,986  m   
Długość łuku kołowego           ł:    39,426  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+676,68
PŁK          KM1+655,88
ŚŁK          KM1+675,59
KŁK          KM1+695,30
skrócenie na łuku 2,17m