DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W9

Promień łuku kołowego           R:    50,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    38,5805 grad

Długość stycznej głównej        T:    15,632  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,387  m   
Odcięta PA                     PA:    14,920  m   
Rzędna AS                      AS:     2,278  m   
Cięciwa PS                     PS:    15,093  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:     7,634  m   
Długość łuku kołowego           ł:    30,301  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+578,52
PŁK          KM1+562,89
ŚŁK          KM1+578,04
KŁK          KM1+593,19
skrócenie na łuku 0,96m