DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W6

Promień łuku kołowego           R:    40,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    63,0627 grad

Długość stycznej głównej        T:    21,608  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     5,463  m   
Odcięta PA                     PA:    19,012  m   
Rzędna AS                      AS:     4,807  m   
Cięciwa PS                     PS:    19,610  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:    10,113  m   
Długość łuku kołowego           ł:    39,623  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+063,55
PŁK          KM1+041,94
ŚŁK          KM1+061,75
KŁK          KM1+081,57
skrócenie na łuku 3,60m