DaneLK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W11

Promień łuku kołowego           R:    60,000  m   
Kąt zwrotu trasy                g:    26,7225 grad

Długość stycznej głównej        T:    12,781  m   
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     1,346  m   
Odcięta PA                     PA:    12,500  m   
Rzędna AS                      AS:     1,317  m   
Cięciwa PS                     PS:    12,570  m   
Styczna pomocnicza PW1         PW:     6,320  m   
Długość łuku kołowego           ł:    25,185  m   

Zestawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku     KM1+799,90
PŁK          KM1+787,12
ŚŁK          KM1+799,71
KŁK          KM1+812,30
skrócenie na łuku 0,37m